NGP W bl MMP W

mbe pd

T

T = = 2 1 26 2

(1) . (2)

Max trench width ≤ − − + −( )+ L n n x x d i f 0 5 1 1 05 0 2 . . . (3)

(kpa

VCI MI MI T T T = + − + 48 258 1 379 270 245 5 6 . . . . ) for one pass (4) (5 MI CPF WF

TF GF

WLF CF EF TRF = ⋅ ⋅ + − ⋅ ) WLF (Wheel load factor)=

Gross vehicle weight 22 07. NA_{shoe} (6) VCI =89.622+0.43 (kpa) for one pass (7) TMK W b l 2( )+

VLCI = (8)

=11.25 T

ct

W mbe pd RCI MMP

1 63 2 0 145^{0 72}

.

.^. π (9) = 0.6512633 - D W RCI VCI

4 90683 7 285463

0 02224 . . . − + + 646 (10)